1.2.2023

Enrique Munoz

Hirslanden AG

BadUSB

Enrique Munoz

Inhalt

[Erste Schritte 2](#_Toc126567227)

Einleitung

Sportferien sind angekommen und innerhalb von 8 Tagen starte ich ein Projekt. In diesem Projekt geht es darum, einen BadUSB selbst von Grund auf zu erstellen. Zur Verfügung habe ich ein Gerät namens Flipper Zero. Dieses Gerät soll mir helfen beim Konfigurieren des USBs und bei der Ausführung.

# Erste Schritte

Als erstes muss ich den Flipper reseten, damit dieser wie neu ist und keine Konfigurationen von früher hat. Unter Settings-> Storage-> Factory-Reset habe ich das Gerät zurückgesetzt. Jetzt muss ich nurnoch die neue Firmware updaten. Mit der Applikation qFlipper kann ich per GUI das Firmware Update durchführen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| dhasjdhakjd | asdadada | Dasdada |
| assadadadaa | dasdadsa | Dasdasd |
| adadadada | dasdasdada | dsadasdasdad |
| adasdasd | asdadasd | Adasdasdadsad |
| adasdasd | asdasdada | Sad  dada |